Alarmcentrale :

* Elke sensor individueel testen
* Meerdere sensoren tegelijk testen
* Alarm uitschakelen testen
* Alarm inschakelen testen

Communicatie Centrale <-> GSM Module :

* Testen of SMS wordt verstuurd wanneer alarm in/uitgeschakeld wordt
* Testen of SMS wordt verstuurd wanneer alarm afgaat
* Eventueel (Testen of alarm in/uitgeschakeld kan worden via SMS)

Communicatie Centrale <-> Remote Unit :

* Testen of sensor status op het scherm komt
* Testen of het alarm in/uitgeschakeld kan worden door keypad
* Testen of dag/nacht wordt weergegeven op keypad

Batterypack:

* Testen of trickle charging circuit werkt
* Testen of batterij enkel gebruikt wordt wanneer voeding wegvalt
* Testen of er constant 12V uitkomt zonder pieken
* Testen of batterypack minstens 2 uur meegaat